Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio d. sprendimo Nr.

priedas

**MOLĖTŲ RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ**

**MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkto Nr. | Namo naudingas plotas,  kv. m | Papunkčio Nr. | Namo ypatumai | Namo techninės priežiūros ypatumų įvertinimo koeficientas | Tarifas  1 kv. m/mėn., eurais be PVM | PVM 21% | Tarifas  1 kv. m/mėn., eurais su PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Iki 1000 |  | Namas, kuriame neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,01511 | 0,00317 | 0,01828 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,01511 | 0,00317 | 0,01828 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,01527 | 0,00321 | 0,01848 |
|  | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,01527 | 0,00321 | 0,01848 |
|  | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1,00 | 0,01558 | 0,00327 | 0,01885 |
|  | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,01574 | 0,00331 | 0,01905 |
|  | Namas, kurio stogas – šlaitinis | 1,15 | 0,01792 | 0,00376 | 0,02168 |
|  | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,01792 | 0,00376 | 0,02168 |
|  | Nuo 1001 iki 2000 |  | Namas, kuriame neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,01778 | 0,00373 | 0,02151 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,01778 | 0,00373 | 0,02151 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,01796 | 0,00377 | 0,02173 |
|  | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,01796 | 0,00377 | 0,02173 |
|  | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1,00 | 0,01833 | 0,00385 | 0,02218 |
|  | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,01851 | 0,00389 | 0,02240 |
|  | Namas, kurio stogas – šlaitinis | 1,15 | 0,02108 | 0,00443 | 0,02551 |
|  | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,02108 | 0,00443 | 0,02551 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Nuo 2001 iki 5000 |  | Namas, kuriame neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,02045 | 0,00429 | 0,02474 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,02045 | 0,00429 | 0,02474 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,02066 | 0,00343 | 0,02500 |
|  | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,02066 | 0,00434 | 0,02500 |
|  | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1,00 | 0,02108 | 0,00443 | 0,02551 |
|  | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,02129 | 0,00447 | 0,02576 |
|  | Namas, kurio stogas – šlaitinis | 1,15 | 0,02424 | 0,00509 | 0,02933 |
|  | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,02424 | 0,00509 | 0,02933 |

PASTABA: kai daugiabutis namas turi ne vieną, o keletą techninės priežiūros ypatumų, taikoma lentelės 4 stulpelyje nurodytų koeficientų sandauga.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_