Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B1-267

Priedas

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALūs TARIFai**

1. **Šilumos punkto priežiūros tarifas SŠp max**

**Eur/m² per mėnesį be PVM/1 m2 pastato naudingojo ploto**

|  |
| --- |
| **1.1. Priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto mazgo priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,032 | 0,035 | 0,039 | 0,042 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,029 | 0,032 | 0,035 | 0,038 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.035 |

|  |
| --- |
| **1.2. Priklausomo jungimo elevatorinio mazgo ir karšto vandens ruošimo įrenginio su vamzdeliniais šilumokaičiais priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m.. | Sistemos eksploatavimo laikas metais  |  |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,050 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.041 |

|  |
| --- |
| **1.3. Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto mazgo priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais  |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.052 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,032 | 0,036 | 0.040 | 0.043 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.038 |
| **1.4. Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuoto šilumos mazgo, kai karštas vanduo ruošiamas butuose priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais  |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,037 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,035 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,023 | 0,026 | 0,029 | 0,031 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.028 |

|  |
| --- |
| **1.5. Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuoto šilumos mazgo priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais  |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0.021 | 0,023 | 0.025 | 0,028 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,019 | 0,021 | 0.023 | 0.025 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.02 |

**2. ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNO PRIEŽIŪROS TARIFAS SŠs max**

**Eur/m² per mėnesį be PVM/1 m2 pastato naudingojo ploto**

|  |
| --- |
| **2.1. Vienvamzdės arba dvivamzdės šildymo sistemos priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais  |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,031 | 0,034 | 0,037 | 0,041 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,037 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,034 |
| 0.9 | 3001-4000 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.030 |

|  |
| --- |
| **2.2. Vienvamzdės arba dvivamzdės šildymo sistemos su šilumos dalikliais priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais  |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,043 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,040 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.024 | 0.027 | 0.030 | 0.032 |

|  |
| --- |
| **2.3. Kolektorinės šildymo sistemos su apskaitos spintomis laiptinėse priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,029 | 0,032 | 0,035 | 0,038 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,032 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.029 |

|  |
| --- |
| **2.4. Kolektorinės šildymo sistemos su apskaitos spintomis butuose priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais  |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 30 | virš 30 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,056 | 0,047 | 0,052 | 0,056 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,039 | 0,043 | 0,047 | 0,052 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,035 | 0,039 | 0,043 | 0,047 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.031 | 0.035 | 0.038 | 0.042 |

**3. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS VAMZDYNO PRIEŽIŪROS TARIFAS**

**SKvs max  Eur/m² per mėnesį be PVM/1 m2 pastato naudingojo ploto**

|  |
| --- |
| **3.1. Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri) priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais  |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 25 | virš 25 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,020 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,019 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,017 |
| 0.9 | 3001-4000 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 |

|  |
| --- |
| **3.2. Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai atskiri) priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 25 | virš 25 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 |

|  |
| --- |
| **3.3. Karšto vandens tiekimo sistemos be vandens cirkuliacijos stovuose priežiūra** |
|   Koeficientas k1 | Koeficientas k2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Pastato bendrasis plotas kv. m. | Sistemos eksploatavimo laikas metais |
| iki 10 metų | 10 -20  | 20 - 25 | virš 25 metų |
| 1,2 | iki 1000 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 |
| 1,1 | 1001 - 2000 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
| 1 | 2001 - 3000 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 |
| 0.9 | 3001 - 4000 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_