Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo d. sprendimo Nr.

Priedas

**MOLĖTŲ RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ**

**MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkto Nr. | Namo naudingas plotas,  kv. m | Papunkčio Nr. | Namo ypatumai | Pritaikytas namo techninės priežiūros ypatumų įvertinimo koeficientas | Tarifas  1 kv. m/mėn., eurais be PVM | PVM 21% | Tarifas  1 kv. m/mėn., eurais su PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Iki 1000 |  | Namas, kuriame neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,02481 | 0,00521 | 0,03002 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,02481 | 0,00521 | 0,03002 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,02506 | 0,00526 | 0,03032 |
|  | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,02506 | 0,00526 | 0,03032 |
|  | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1,00 | 0,02558 | 0,00537 | 0,03095 |
|  | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,02583 | 0,00542 | 0,03125 |
|  | Namas, kurio stogas – šlaitinis | 1,15 | 0,02941 | 0,00618 | 0,03559 |
|  | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,02941 | 0,00618 | 0,03559 |
|  | Nuo 1001 iki 2000 |  | Namas, kuriame neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,02919 | 0,00613 | 0,03532 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,02919 | 0,00613 | 0,03532 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,02949 | 0,00619 | 0,03568 |
|  | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,02949 | 0,00619 | 0,03568 |
|  | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1,00 | 0,03009 | 0,00632 | 0,03641 |
|  | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,03039 | 0,00638 | 0,03677 |
|  | Namas, kurio stogas – šlaitinis | 1,15 | 0,0346 | 0,00727 | 0,04187 |
|  | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0346 | 0,00727 | 0,04187 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Nuo 2001 iki 5000 |  | Namas, kuriame neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,03357 | 0,00705 | 0,04062 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,03357 | 0,00705 | 0,04062 |
|  | Namas, kuriame neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,03391 | 0,00712 | 0,04103 |
|  | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,03391 | 0,00712 | 0,04103 |
|  | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1,00 | 0,0346 | 0,00727 | 0,04187 |
|  | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,03495 | 0,00734 | 0,04229 |
|  | Namas, kurio stogas – šlaitinis | 1,15 | 0,03979 | 0,00836 | 0,04815 |
|  | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,03979 | 0,00836 | 0,04815 |

PASTABA. Kai daugiabutis namas turi ne vieną, o keletą techninės priežiūros ypatumų, taikoma lentelės 5 stulpelyje nurodytų koeficientų sandauga.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_